在 电子工业部指导性技术文件中的<<开关电源变压的计算方法>>的
第九章--单端反激式开关电源的计算方法中指出:
一.输入、输出电压
  1.1变压器初级输入电压
          Up1=Uin-△U1
   式中 Up1---变压器初级输入额定电压幅值
        Uin---变换器输入支流电压
        △U1----开关管及线路压降
  1.2变压器次级输出电压
    Up2=Uo2+△U2
    Up3=Uo3+△U2
     ....
  式中Up2、Up3---变压器次级输出电压幅值
      Uo2、Uo3---变压器刺激负载支流电压
      △U2、△U3---整流管及线路压降
二.变压器的工作比
   开关管导通时间占工作周期的比值称为工作比
       a=Ton/T
    式中a--额定工作状态时工作比
        Ton--额定输入电压时开关管导通时间(us)
        T---工作周期(us)
   最大工作比:     amax=Tonmax/T
         式中amax--最大工作比
             Tonmax---开关管最大导通时间
             T----工作周期
  最小工作比:
            amin=amax/[(1-amax)Kv+amax]
        式中amin--最小工作比;
            amax--最大工作比;
            Kv=Upimax/Upimin
        式中Kv--电压变化系数;
             Upimax--变压器输入最高电压幅值;
             Upimin--变压器输入最底电压幅值;
三.匝数比
         n=[a/1-a]*[Up1/Up2]

      .......

       请问:上述的各个系数都是怎么确定的呢?
      比如说:在宽范围输入85～265V,12V、48W输出时的
     Up1、Uin、△U1、Up2、Uo2、△U2、a、Ton、
    amax、Tonmax、Upimax、Upimin谢谢了.

    我在有TOP227设计一个85～265V输入,12V、48W输出时
    的单端反激式开关电源是用连续工作模式好呢还是用
   断续工作模式好呢?