AD-2A15x100发光二极管驱动器使用说明书

    用途和特点
AD-2A15x100发光二极管驱动器是发光二极管的专用电源变换器，用于安装在半导体灯内部串联驱动15只100mA的大功率发光二极管工作。
本驱动器220V交流市电输入，直流输出。输入/输出隔离，内部电路有短路保护功能，输出端短路不会损坏。
本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路，输入电压在规定范围内变化空栽输出电压不变。体积小，电压适应范围宽，工作稳定。
本驱动器封撞成了固态模块，能够在大湿度，高粉尘，强震动等恶劣环境下使用。

技术指标
交流输入电压     AC 187----253V
空载输出电压     DC  空载 约27V
输出功率         5`W（220V）
输出电流         100mA±5%
	驱动管数         15x100mA
转换效率          ＞75%
短路电流         ＜0.5A
使用环境温度     -20----50℃
使用环境湿度     ＞95%
外形尺寸         30x28x18mm

使用方法
模块有4根引线，两个橙色引线是输入线，接交流市电，黄线接发光管正极，白线接发光管负极，串联驱动15只100mA的发光管工作，也可以以串/并联的方式驱动多只小功率发光管。

深圳劲升迪龙电子技术有限公司